|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

Deckenrauchsmelder ORS 142   
   
Alarmschwellennachführung nach EN 54 Teil 7  
  
Oberfläche: weiß RAL 9016  
  
Betriebsspannung 18 bis 24 Volt DC  
Stromaufnahme bei 28 Volt DC Max. 22 mA  
Alarm 11 mA, Störung 16 mA,  
Relaiskontakt: Öffner  
Schaltspannung: 30 V DC; -strom 1 A; -leistung 30 W  
Schutzart IP 42  
Betriebstemperatur: -20 bis +60 Grad  
Mit integrierter Leitungsüberwachung gem. EN 14677

Zubehör:  
( ) 143 A, Aufputz Montagesockel für ORS 142  
( ) 143 AF , Aufputz Montagesockel für ORS 142 für Feuchträume  
( ) 143 UH, Einbau Montagesockel für ORS 142 für Hohldecken