|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO RSZ III
Externe Rauchschaltzentrale zur Ansteuerung der ECO Feststellvorrichtungen:
ECO EF (BG), ECO SR-EF (BG), ECO ITS (SR)-EF, ECO THM
Bestehend aus Rauchmelder, Netzteil, Auslösetaster und durchgehender Abdeckung.

Länge 301 mm
Höhe 34 mm
Bautiefe 38 mm
Für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet
DiBt Bauartgenehmigung Nr.: Z-6.500-2411
Integrierte Rauchschaltzentrale mit Verschmutzungsanzeige und automatischer Kalibrierung zur Vermeidung von Fehlalarm.
Werkseitig fertig vormontierte, verdrahtete und geprüfte Baugruppen.
Integrierter Revisionstaster von unten bedienbar.
Kompatibel zum Anschluss von externer BMA, BUS und GLT
Komfortplatine zum einfachen Anschluss externer Komponenten, mit Leitungsüberwachung für manipulationsssichere Verdrahtung.
Oberfläche:
() Silber RAL 9006
() weiß RAL 9016
() Edelstahl gebürstet
Eingangs-Nennspannung: 230V AC, 21 VA
Ausgangsspannung: 24V DC