|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

Türhaftmagnet für Feststellanlagen THM 425 / THM 425-1  
( ) 1-flügelig  
( ) 2-flügelig   
Türhaftmagnet in runder Bauform auf Trägerplatte mit verdeckten Anschlussklemmen und einer Haftkraft von 686 N. Für AP-Wandmontage in trockenen Räumen.  
Zur flexiblen Montage stehen gesonderte Ankerplatten zur Verfügung. Ausgestattet mit Verpolschutz und Löschdiode. Bauaufsichtlich zugelassen für den Anwendungsbereich Feststellanlagen.  
   
Abmessung:  
( ) HxBxT 93x65x26 mm (THM 425)  
( ) HxBxT 97x75x43 mm (THM 425-1)   
   
Leistungsmerkmale:  
- Löschdiode und Verpolschutz integriert  
- Verdeckte Anschlussklemmen  
- Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt  
- Robuste Bauweise  
  
Farbe Metall / Schwarz   
Nenndaten:  
Betriebsspannung 24 V DC  
Stromaufnahme max. 63 mA  
Haftkraft 686 N (THM 425)  
Haltekraft 1372 N (THM 425-1)  
Schutzart IP 40  
Betriebsumgebungstemperatur  
 0°C bis +50°C