|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO TS-61 SR EFR III
Gleitschienenschließer mit Feststellanlage und Schließfolgeregelung für 2-flg. Türen
EN 3-6 maximale Flügelbreite 1400 mm (BA 2.800mm)
Zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren
gemäß DIN EN 1154 / EN 1155 / EN 1158
Bauartgenehmigung DIBt
Die asymmetrische Getriebegeometrie garantiert sicheres Schließen und hohen Bedienkomfort mit abfallendem Öffnungsmoment.

Erfüllt die Vorgaben für barrierefreies Bauen gem. DIN 18040 bis EN 4
Aluminium-Designkörper mit umlaufender Edelstahlabdeckung ECOclic, Vandalismus sichere Klipptechnik zum Schutz der Einstellungen und des Türschließers
Integrierte, nicht sichtbare Montageplatte, keine zusätzliche Aufbauhöhe
Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung, Schließverzögerung und Endschlag stufenlos fein justierbar durch ECOvalve Messingventile.
Schließkraft seitlich stufenlos einstellbar
Gleitschiene SR EFR III mit Schließfolgeregelung, elektromechanischer Feststellung und integrierter Rauchschaltzentrale (230 V),
geringe Aufbauhöhe von 33 mm, durchgehende Abdeckhaube.

Patentierte Verdrehstangentechnik zur sicheren Schließfolge ab 15 Grad Öffnungswinkel. Flügel beidseitig überdrückbar, dadurch unempfindlich gegen Vandalismus. Einfache Montage, Schließfolgeregelung werkseitig vorjustiert. Öffnungswinkel max. 175 Grad (abhängig von Falz- und Zargengeometrie)
Minimale Standflügelbreite 400 mm
( ) Normal-Montage Bandseite ECO TS-61 SR EFR III (EN 3-6)
( ) Normal-Montage Bandgegenseite ECO TS-61 SR EFR BG III (EN 3-6)

Elektromagnetischer Feststellung überfahrbar,
Haltekraft einstellbar (Empfehlung DIBt, DIN 18040 sowie DIN EN 12217 max. 80N)
Verkabelung durch einfache Plug-and-Play Kabelstecksysteme
einstellbarer Feststellpunkt:
Gangflügel von 80 bis 130 Grad
Standflügel von 80 bis 130 Grad
Integrierte Rauchschaltzentrale mit Verschmutzungsanzeige und automatischer Kalibrierung zur Vermeidung von Fehlalarm.
Werkseitig fertig vormontierte, verdrahtete und geprüfte Baugruppen.
Integrierter Revisionstaster von unten bedienbar.
Kompatibel zum Anschluss von externer BMA, BUS und GLT
Komfortplatine zum einfachen Anschluss externer Komponenten, mit Leitungsüberwachung für manipulationssichere Verdrahtung.
Anschluss 230 V AC, 50 Hz
Abmessungen Gleitschiene: (BxHxT) BA x33x67 mm
Komplettset in einem benutzerfreundlichen ECO-Set-Karton verpackt, Inhalt:
Türschließer, Montageplatte, Gleitschiene, Hebelarm, Montagedokumentation, Bohrschablone, Zubehör
Oberfläche:
( ) Türschließer, Gleitschiene und Hebelarm in Edelstahl V2A, gebürstet
( ) Türschließer, Gleitschiene und Hebelarm in RAL 9006, ECOclic Edelstahl gebürstet
( ) Türschließer, Gleitschiene, Hebelarm und ECOclic in RAL 9006
( ) Türschließer, Gleitschiene, Hebelarm und ECOclic in RAL 9016
( ) Türschließer, Gleitschiene, Hebelarm und ECOclic in RAL 9005
( ) Türschließer, Gleitschiene, Hebelarm und ECOclic in Edelstahl, PVD beschichtet
Zubehör:
( ) ORS 142, optischer Deckenrauchmelder
( ) TDS 247, Thermo-Differential-Melder
( ) Handauslösetaster HAT 02
Nachweis der Nachhaltigkeit nach ISO 14025 und EN 15804.
Konform nach REACH Verordnung und RoHS-Richtlinie.
CE-Kennzeichnung für Bauprodukte