|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO TS-62 GS-B  
Gleitschienenschließer für 1-flg. Türen   
EN 2-5 maximale Türbreite 1250 mm   
Zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren gemäß DIN EN 1154 A.   
Herznockengeometrie garantiert sicheres Schließen und optimalsten Komfort mit stark abfallendem Öffnungsmoment.   
   
Erfüllt die Vorgaben für barrierefreies Bauen gem. DIN 18040 und DIN Spec 1104   
Maximales Öffnungsmoment (bei EN 3) < 28 Nm   
Abfallendes Öffnungsmoment auf unter 50% bereits nach 30° Öffnungswinkel garantiert einen erhöhten Bedienkomfort.   
Aluminium-Designkörper mit umlaufender Edelstahlabdeckung ECOclic, Vandalismus sichere Klipptechnik zum Schutz der Einstellungen und des Türschließers  
integrierte, nicht sichtbare Montageplatte, keine zusätzliche Aufbauhöhe   
Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung, Schließverzögerung und Endschlag stufenlos fein justierbar durch ECOvalve Messingventile.   
Schließkraft seitlich stufenlos einstellbar   
Gleitschiene B, bündig abschließend mit Schließkörper, geringe Aufbauhöhe von 21 mm; Farblich abgestimmte Endkappen, Öffnungswinkel max. 180 Grad.   
  
( ) Normal-Montage Bandseite ECO TS 62 GS-B  
( ) Normal-Montage Bandgegenseite ECO TS 62-G GS-B  
( ) Kopfmontage Bandseite ECO TS62-G GS B   
   
Abmessungen Türschließer: (BxHxT) 267x62x49 mm   
Abmessungen Gleitschiene: (BxHxT) 459x21x31mm   
Komplettset in einem benutzerfreundlichen ECO-Set-Karton verpackt, Inhalt:   
Türschließer, Montageplatte, Gleitschiene, Hebelarm, Montagedokumentation, Bohrschablone, Zubehör

Oberfläche:  
( ) Türschließer, Gleitschiene und Hebelarm in Edelstahl V2A, gebürstet  
( ) Türschließer, Gleitschiene und Hebelarm in RAL 9006, ECOclic Edelstahl gebürstet  
( ) Türschließer, Gleitschiene, Hebelarm und ECOclic in RAL 9006  
( ) Türschließer, Gleitschiene, Hebelarm und ECOclic in RAL 9016  
( ) Türschließer, Gleitschiene, Hebelarm und ECOclic in RAL 9005  
( ) Türschließer, Gleitschiene, Hebelarm und ECOclic in Edelstahl, PVD beschichtet

Zubehör:  
( ) FKL-E, Federklemmung mit integriertem Dämpfer (kein FS/RS)  
( ) ÖB-GS-B, mechanische Öffnungsbegrenzung (max. Öffnungswinkel 150 Grad)  
( ) ÖB-GS-B-III, Öffnungsbegrenzer mit erhöhtem Dämpfungskomfort (max. Öffnungswinkel 130 Grad)