|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO FKL-E, Federrastklemmung für 1-flg. Türen, einstellbar

Zur Offenhaltung von Türen mit Gleitschienenschließern

Haltekraft und Öffnungswinkel stufenlos einstellbar, empfohlene max. Haltekraft gem. EN 5

Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet

mechanische Feststellung zum nachträglichen Einbau in Gleitschiene B

Feststellbereich ca. 70 bis 130 Grad