|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO Kurzschildgarnitur eckig OGL

Gebrauchskategorie: geprüft nach EN 1906 Klasse 4

Besonders geeignet für den Einsatz an frequentierten Objekttüren in halböffentlichen und öffentlichen Bereichen

Vierkantstift mit Spezialmadenschrauben

Befestigung beidseitig unsichtbar.

Drücker festdrehbar gelagert

Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken beim Außen- und Innenschild

Material:

( ) Aluminium eloxiert F1

( ) Aluminium mit Protect Hygienic Coat Antiviral und Antibakteriell

( ) Drückerform D-110 U-Form-Drücker

( ) Drückerform D-310 Frankfurter Gehrungsdrücker L-Form

Für Türblattstärke gem. Anforderung

Klassifizierungsschlüssel: 4 I 7 I - I D1 I 1 I 4 I 0 I U

(geprüft auf 200.000 Prüfzyklen)

( ) DD-PZ

( ) DD-Blindschild

( ) DD - WC

( ) WSG / K-130

( ) WSG / K-165

Ausführungsvariante:

( ) Feuer- und / oder Rauchschutzbeschlag nach DIN 18273

( ) Erfüllt EN 179 (Drückerform D-110; D-330; D-410)

Nachweis der Nachhaltigkeit nach ISO 14025 und EN 15804.

Konform nach REACH Verordnung und RoHS-Richtlinie

Das Design von Türdrücker und Knopf gilt als Vorgabe

für die Fenstergriffe, Profil- und Schutzbeschläge