|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO GBS 94 RSK

Gesichertes Treibriegelschloss Panik-Gegenkasten für zweiflügelige Feuerschutztüren passend zum Schloss GBS 93 oder GBS 14X mit Integrierten Riegelschaltkontakt zur Überwachung des Riegelstandes des Gangflügelschlosses. Trotz RSK ist die Vollpanikfunktion voll Funktionsfähig.

Feuerschutz geeignet

Geprüft und Zugelassen nach DIN 18250; EN 12209;

EN 179; EN 1125

geprüft und güteüberwacht durch das

MPA Dortmund

Schlosskasten Stahlverzinkt, geschlossen, dreifach befestigt mit Späneschutzbuchsen

Riegelschieber 4mm rückfedernd

Stulp: Edelstahl Rostfrei

Nuss-Ausführung: 9 mm

DIN-Richtung:

( ) DIN Links

( ) DIN rechts

Dornmaß:

( ) 65 mm Stangenführung: STF 32, 42 mm

( ) 80 mm Stangenführung: STF 47, 57 mm

( ) 100 mm Stangenführung STF 67, 77 mm

Stulpmaße:

( ) 20 x 235 mm rund

( ) 24 x 235 mm rund

( ) Flachstulp

( ) Winkelstulp

( ) Lappenstulp

Variante:

( ) mit Vollpanik

( ) ohne Panikauslösung

( ) Verriegelung automatisch

( ) Verriegelung manuel

Zubehör:

( ) Verriegelungsstange oben

( ) Verriegelungsstange unten

( ) Schaltschloss

( ) Schließblech oben

( ) Bodenschließmulde