|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO Objektband OBX-18-1531/160 Horizon

für gefälzte Türen an Holz- Stahl- und Aluminiumzargen

für 3D verstellbare VX Aufnahmen

Stabile, lasergeschweißte und geschlossene Bandkonstuktion. Patentierte, innenliegende und spielfreie Lagertechnik (Kugelgelagert, ohne Öl und Schmierfett).

Geprüft nach EN 1935, CE-Kennzeichnung,

Bandklasse 14 (höchste Bandklasse) für Türgewichte bis 160 Kg Norm;

ECO Tragfähigkeit 200 Kg

Verschleiß und wartungsfreie, Lagertechnik zur Aufnahme radialer und axialer Kräfte ohne sichtbare Lager und Abdeckkappen (keine zusätzliche Stiftsicherung erforderlich)

Oberfläche: Edelstahl matt gebürstet

mit systemidentischem ECO Schliffbild

Geeignet zum Einsatz an Rauch- und Feuerschutztüren

Rollendurchmesser 18 mm

Rollenhöhe 160 mm

DIN-Links und DIN-rechts verwendbar, ohne Umbau

Materialstärke 3 mm

Montage mit Schrauben 5 x 50 mm

Fräsungen gem. Fräsbild rund

Aufnahmeelemente:

( ) Blockzarge OBX-3001-3D

( ) Futterzarge OBX-3002-3D

( ) Stahlzarge OBX-3011-3D mit Schweißbuckel

( ) Stahlzarge OBX-3012-3D ohne Schweißbuckel

( ) Aluminiumzarge OBX-3021-3D

Abdeckwinkel für Aufnahmeelemente:

( ) Edelstahl matt gebürstet

( ) Pulverbeschichtet in RAL Tönen

Zubehör:

( ) TZ-Tragzapfen (zur Entlastung der Befestigungsschrauben)

( ) SI-Sicherungszapfen (Bei Einsatz in einbruchhemmenden Türblatt)

( ) RC A Rahmenteil 2-fach geschlossen (Einbruchschutz)

( ) RC B Rahmenteil 1-fach geschlossen (Einbruchschutz)

Sonderoberflächen:

( ) Pulverbeschichtet in RAL Tönen