1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO ITS Innentürschließer Multi Genius Größe 2-5 mit innenliegender Gleitschiene,   
geprüft nach EN 1154 A, für Türenflügelbreiten bis 1250mm.

Flachformschließer mit einer geringen Aufbauhöhe von 40 mm

stark abfallendes Öffnungsmoment getriebelose Konstruktion mit exzentrischem Gliederzug

mikrohydraulische, drehbar gelagerte, ressourcenschonende Dämpfungseinheit mit minimalem Ölinhalt

Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventile stufenlos einstellbar.

Ausführung DIN L und DIN R, Band- oder Bandgegenseite.

Incl. innenliegender Gleitschiene, Hebelarm und Montageplatte.

Tiefe: 30mm, (als innenliegender Türschliesser (ITS) geeignet für Türstärken

ab 40mm ohne zusätzliche Verstärkung und Aufdoppelung)

Öffnungswinkel: 165°