|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO ÖB GS   
Öffnungsbegrenzer mit Dämpfungsfunktion   
   
Mechanisch universell einstellbare Öffnungsbegrenzung  
für Gleitschienen. Begrenzungswinkel einstellbar   
( ) ÖB GS-B  
( ) ÖB GS-B III (mit erhöhter Dämpfungsfunktion)  
( ) ÖB SR III GF+SF (für Schließfolgeregler Bandseite)  
( ) ÖB SR-BG III GF+SF (für Schließfolgeregler Bandgegenseite)   
Einstellbereich 80 bis 130 Grad