1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO OBX-3011-3D / OBX-3012-3D Stahlzarge

für Objektbänder OBX in den Größen 120 und 160 mm.

Einsetzbar an Stahlzargen mit gefälzten und

ungefälzten Türen .

Dreidimensional stufenlos verstellbar:
 Seite +/- 3 mm,

 Höhe +/- 3 mm,

 Andruck +/- 3 mm.

Oberfläche: Stahl verzinkt.

Ausführung:

 ( ) Aufnahmeelement Stahlzarge OBX-3011-3D

 mit Schweißbuckel

 ( ) Aufnahmeelement Stahlzarge OBX-3012-3D

 ohne Schweißbuckel